name=V977
mixermode=Advanced
icon=WL-V977.BMP
[radio]
protocol=KN
num_channels=8
tx_power=100mW

[protocol_opts]
Re-bind=No
1Mbps=No

[channel1]
template=expo_dr
[mixer]
src=THR
dest=Ch1

[channel2]
template=expo_dr
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=60
curvetype=3point
points=-100,0,100
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=FMODE1
scalar=80
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
switch=FMODE2

[channel3]
template=expo_dr
[mixer]
src=ELE
dest=Ch3
scalar=60
[mixer]
src=ELE
dest=Ch3
switch=FMODE1
scalar=80
[mixer]
src=ELE
dest=Ch3
switch=FMODE2

[channel4]
template=simple
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4

[channel5]
template=expo_dr
[mixer]
src=AIL DR1
dest=Ch5
curvetype=min/max
points=0

[channel6]
template=expo_dr
[mixer]
src=RUD DR1
dest=Ch6
curvetype=min/max
points=0

[channel7]
template=expo_dr
[mixer]
src=FMODE1
dest=Ch7
curvetype=min/max
points=0

[channel8]
reverse=1
template=expo_dr
[mixer]
src=GEAR0
dest=Ch8
curvetype=min/max
points=0

[trim1]
src=LEFT_V
pos=TRIMLV+
neg=TRIMLV-
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
[timer1]
type=countdown
src=THR
time=420
[timer2]
src=THR
[datalog]
switch=None
rate=1 sec
[safety]
Auto=min
[gui-320x240]
V-trim=133,75,1
H-trim=6,220,3
V-trim=183,75,2
H-trim=191,220,4
Big-box=9,40,Ch1
Big-box=9,90,Timer1
Small-box=9,150,Timer2
Small-box=9,181,None
Bargraph=205,150,Ch1
Bargraph=235,150,Ch2
Bargraph=265,150,Ch3
Bargraph=295,150,Ch4
Model=206,40
Toggle=130,38,65,64,0,GEAR
Toggle=168,38,2,65,129,None
Toggle=147,76,0,66,0,RUD DR
Toggle=147,115,0,67,0,AIL DR
Toggle=147,153,0,68,0,ELE DR
Toggle=147,192,8,71,0,None
quickpage1=Telemetry monitor