name=JJRC_H20
mixermode=Advanced
type=multi
[radio]
protocol=H8-3D
num_channels=10
fixed_id=999
tx_power=150mW

[channel1]
template=expo_dr
[mixer]
src=ELE
dest=Ch1
scalar=60
curvetype=expo
points=-10,-10
[mixer]
src=ELE
dest=Ch1
scalar=80
curvetype=expo
points=-10,-10
[mixer]
src=ELE
dest=Ch1
curvetype=expo
points=-10,-10

[channel2]
safetysw=Virt5
safetyval=-100
failsafe=-100
template=simple
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=60
curvetype=expo
points=-10,-10
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
scalar=80
curvetype=expo
points=-10,-10
[mixer]
src=AIL
dest=Ch2
curvetype=expo
points=-10,-10

[channel3]
template=expo_dr
[mixer]
src=THR
dest=Ch3

[channel4]
template=expo_dr
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
scalar=80
curvetype=expo
points=0,0
[mixer]
src=RUD
dest=Ch4
curvetype=expo
points=0,0

[channel5]
template=expo_dr
[mixer]
src=RUD
dest=Ch5
curvetype=expo
points=0,0

[channel6]
template=simple

[channel9]
template=simple
[mixer]
src=FMODE1
dest=Ch9

[channel10]
template=simple
[mixer]
src=Virt1
dest=Ch10

[virtchan1]
template=simple
[mixer]
src=Virt1
dest=Virt1

[virtchan4]
template=simple
[mixer]
src=Ch3
dest=Virt4
scalar=50
offset=50

[virtchan5]
template=complex
[mixer]
src=Virt5
dest=Virt5
usetrim=0
curvetype=min/max
points=0
[mixer]
src=Ch3
dest=Virt5
offset=-1
usetrim=0
muxtype=add
[mixer]
src=AIL
dest=Virt5
usetrim=0
curvetype=fixed

[trim1]
src=Virt1
pos=TRIMLV+
step=193
value=-100,0,0
[trim2]
src=RIGHT_V
pos=TRIMRV+
neg=TRIMRV-
step=5
[trim3]
src=LEFT_H
pos=TRIMLH+
neg=TRIMLH-
step=5
[trim4]
src=RIGHT_H
pos=TRIMRH+
neg=TRIMRH-
step=5
[timer1]
type=countdown
src=Ch3
time=330
[timer2]
type=permanent
src=Ch3
val=227788
[timer4]
type=permanent
src=Ch3
val=1216785
[datalog]
switch=None
rate=1 sec
[safety]
Auto=min
[gui-128x64]
V-trim=0,11,0
H-trim=5,60,3
V-trim=124,11,2
H-trim=74,60,4
Big-box=4,18,Virt4
Small-box=4,38,Timer1
Small-box=4,48,Timer2
Small-box=75,48,Timer4
Toggle=88,8,0,72,0,None
Toggle=60,8,228,229,229,None
Toggle=60,20,6,133,69,None
Toggle=60,35,212,217,0,FMODE
Toggle=60,47,0,208,0,Ch10
Bargraph=75,23,Ch2
Bargraph=81,23,Ch1
Bargraph=87,23,Ch3
Bargraph=93,23,Ch4
Bargraph=99,23,Ch5
Bargraph=105,23,Ch6
Bargraph=111,23,Ch9
Bargraph=117,23,Ch10
Battery=102,1
TxPower=75,1
quickpage1=Model setup
quickpage2=Channel monitor